	Curtea Supremă de Justiție,
Strada Mihail Kogălniceanu 70, mun  Chișinău  MD -2009


	Elementul clădirii/terenului
	Problemele identificate
privind asigurarea accesibilității
	Recomandările privind 
asigurarea accesibilității
	Autoritatea responsabilă
	Nr.
foto

	1. Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)
	1. Drumul spre sediul Curții  este acoperit cu asfalt puțin deteriorat.
2. Bordura din fața trecerii de pietoni este coborâtă. 
3. În fața trecerii de pietoni pe toată lățimea acesteia este instalat pavaj tactil de avertizare .
4. Trecerea de pietoni este însoțită de semafor dotat cu sistem sonor de semnalizare .

5. Trotuarul din preajma Curții este acoperit cu pavaj antiderapant recent instalat.

6. În curtea clădirii este o parcare pentru 
personalul Curții  însă nu dispune de un loc rezervat pentru parcarea automobilelor persoanelor cu dizabilități
 
	În curtea clădirii de a rezerva un loc de parcare pentru automobilele persoanelor cu dizabilități conform următoarelor cerințe 

· Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea; 
· Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule 
· Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală.  A s vedea Foto 4. 
	Administrația Curții
	Treceri de pietoni-1,  



Intrarea în curtea CSJ – foto 2

Parcarea 3, 4



	2. Intrarea în clădire

	1. Accesul în clădire este asigurat prin 2 intrări.
Una din curtea clădiri iar cealaltă din strada Bănulescu Bodoni .
Intrarea din curtea clădirii este total inaccesibilă, avînd 2 trepte cîte 18 cm fiecare imediat după pragul ușii . Accesibilizarea acestei intrări datorită acestor trepte nu este posibil de realizat din punct de vedere fizic.

În ceia ce privește intrarea dinspre strada Bănulescu Bodoni.  În fața uși este o platformă înălțimea căreia de la sol este de 12 cm. 
Suprafața platformei permite manevra scaunului rulant în fața ușii. 
 Ușa este dublă din lemn masiv cu o lățime de 90 cm. Ușa nu dispune de un sistem  de deschidere ușor operabil. 
Există contrast vizual între ușă și fațada clădirii
Intrarea principală este ușor de localizat  

Pe fațada clădirii este instalat panoul informativ cu privire la sediul Curții
	De a crea rampă de acces de pe trotuar dinspre strada Kogălniceanu spre platforma situată în fașa ușii. Lățimea rampei trebuie să fie identică cu lățimea platformei Lungimea rampei trebuie dă fie de 1,45 m ceia ce va asigura unghiul de înclinare a rampei de 8 % maxim admisibil pentru rampe exterioare. Suprafața rampei trebuie să fie acoperită cu pavaj antiderapant. 2014 A se vedea pag. 12 a normativului în construcție   NCM C.01.06 
 Dotarea ușii cu sistem de deschidere/ închidere ușor operabil.  
	Administrația Curții 

	Intrarea în sediu 5, 6, 7, 8 . 




















	3. Căile de circulație în interiorul clădirii 




	1.Holurile și coridoarele din interiorul clădirii sunt suficient iluminate  și sunt suficient de largi și permit manevra scaunului rulant. 
Suprafața pardoselii este lunecoasă. 
În interiorul clădirii este asigurat contrastul vizual între uși și perete. 
2. Din hol spre coridorul spre sălile de ședință de la parter este  situată  o scară cu 3 trepte. Fiecare avînd o înălțime de circa 15 cm.
Prima și ultima treaptă a scărilor nu sunt marcate în  culori contrastante. 
 În fața scărilor nu este aplicat  pavaj tactil de avertizare.  
3. Lățimea ușilor este de 80, 90 cm  pragul ușilor interioare este de 2 cm. Este asigurat contrastul vizual între ușă și perete. 

4.Există panouri informative privind destinația sălilor aplicate pe ușile  acestora.  

5.Curtea Supremă de Justiție nu dispune de un ascensor.  


	Marcarea  primei și ultimei trepte a scărilor existente din interiorul clădirii în culori contrastante .
Aplicarea pavajului tactil de avertizare în fața scărilor existente pe toată lățimea acestora  (sus și jos)

Pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant  spre sălile de ședință de la parter se recomandă achiziționarea unei rampe pliabile. Aceasta va permite transferul utilizatorilor de scaun rulat din holul clădirii, peste trepte, spre coridorul de la parter. 

Rampa pliantă urmează să fie instalată de către lucrătorii auxiliari ai curții ori de cîte ori este necesar la solicitarea solicitantului la proces persoană cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant. A se vedea foto nr.1
	Administrația Curții 













	Căile de circulație în interior -9- 14  


	4. Sălă de ședință accesibilă
	1.  La parter este situată o sală pentru ședințe care are o iluminare suficientă, și dispune de un spațiu suficient pentru manevra scaunului rulant. 
2. În interiorul sălii este asigurat contrastul vizual
3.  Acustica este bună. 
4. Pragul ușilor  are o înălțime de 2 cm. 
 
	Se recomandă eliminarea pragurilor. 
	Administrația Curții 
	

	5. Mobilier 
	Mobilierul din interiorul sălilor de ședință este accesibil pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant.

	
	
	

	6. Grupul sanitar

	Clădirea dispune la parter de un grup sanitar care este inaccesibil. 
Ușa de la intrare în grupul sanitar este inaccesibilă are 74 cm 

În interiorul cabinei de WC nu există spațiu suficient de manevră.
Barele de suport din ambele părți a closetului  pentru transferul din  scaun rulant lipsesc.
Nu există echipament disponibil  situat la înălțime adecvată , lavoar, uscător , oglindă, etc)



	Se recomandă crearea unui grup sanitar accesibil  conform următoarelor cerințe. 
· Dimensiunile minime a camerei de WC 2.0 * 2.2 m. spaţiu liber de circulaţie cu raza de 1,5 m. 
· Instalarea ușii la intrarea în grupul sanitar cu o lățime de cel puțin 0,9 m, suprafața căreia trebuie să fie în culoare contrastantă în raport cu peretele. 
   Amenajarea grupului sanitar în conformitate cu foto 16
· Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant frontal, lateral și oblic. 
· Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mâner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea. 
· Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.
· Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb  pe negru, albastru sau verde închis).
	Administrația Curții 
	Grup sanitar 16.

	7. Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale

	Pentru asigurarea comunicării  cu participanți persoane cu dizabilități de auz în cadrul examinării cauzelor instanța de judecată  nu are încheiat  contract de prestări servicii  cu Asociația Surzilor  sau cu un interpret  autorizat în limbajul semnelor . Conform declarațiilor administrației  nu au fost înregistrate cazuri în care persoana cu dizabilitate de auz să ceară interpret în limbajul semnelor. La ședințe participa doar avocații sau participanții persoane cu dizabilitate de auz participau la ședință fiind asistați de interpreți în limbajul semnelor din cont propriu. 

 Curtea nu dispune de o persoană angajată/ 
responsabilă pentru informarea / ghidarea  persoanelor cu dizabilități / sau în etate , privind agenda instanței , locul și ora examinării cauzelor  la care participă persoanele menționate . 

Pentru anul 2020 nu au fost  bugetate mijloace financiare în vederea accesibilizării sediului Conform declarațiiei administrației dacă va fi necesar aceste mijloace financiare vor fi bugetate pentru anul 2021


	Se recomandă a încheia un contract  direct cu Asociația Surzilor sau un interpret autorizat, privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul semnelor pentru cazurile examinate de către Curtea Supremă de Justiție. 








  A include  în atribuțiile de serviciu  angajaților serviciului de pază a Curții obligația de a informa persoanele cu dizabilități  privind agenda Curții , locul și ora  examinării cauzelor la care participă persoana cu dizabilități. 

A planifica mijloace financiare necesare pentru anul 2021 pentru asigurarea accesibilității depline a Curții conform recomandărilor din raport.
	Administrația Curții.
	






	[image: ]Foto 1 Trecere de pietoni

	[image: ]Foto 2  Intrarea în  Curtea CSJ




	[image: ]Foto 3 Parcarea




	[image: ]Foto 3 Model amenajare parcare pentru persoane cu dizabilități 




	[image: ]Foto 5  Intrarea în sediul CSJ
	Foto 6 Intrarea în sediul CSJ
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	Foto 7 Pragul de la intrare 
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	Foto 8 Intrare 
[image: ]
	[image: ]Foto 9. Căile de acces 








	[image: ]Foto 10. Căile de acces 






	[image: ]Foto 11. Căile de acces  



	[image: ]Foto 12. Căile de acces   





	[image: ]Foto 13. Circulația în interiorul clădirii 
	[image: ]Foto 14. Ușa  

	Foto 15. Rampa 
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Foto 16 Grup sanitar accesibil.[image: ]











image3.jpeg




image4.emf

image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpg
«ll MOLDCELL 3G 10:53 @ 100 % (=)

roToBO & amazon.de &

amazon de 8

rampe 183 cm

@ Liefern nach Moldawien, Republik

Wiltec
Rollstuhlrampe Rollirampe Auffahrschiene 2x faltbar
Aluminium 183cm 270kg Kofferrampe

ceoo0o0
Preis: EUR 157,17

Alle Preisangaben inkl. deutscher USt.
Weitere Informationen.

Kein Verkaufer liefert diesen Artikel aktuell nach

R ETREEN _ ENCOI (T TN (S S |

[




image16.emf

image1.jpeg




image2.jpeg




