	1. Curtea de Apel Cahul, 
                                                                                                      Strada Ștefan cel Mare 29/30

	Elementul clădirii/terenului
	Problemele identificate
privind asigurarea accesibilității
	Recomandările privind 
asigurarea accesibilității
	Autoritatea responsabilă
	Nr.
foto

	1. Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)
	1. Căile de circulație de la cea mai apropiată trecere de pietoni până la clădire sunt parțial accesibile: la conexiunea trotuarului cu terenurile adiacente sunt borduri, lipsesc rampe de acces. 
2. La trecerea de pietoni lipsește pavajul tactil de avertizare și de orientare.
3. În preajma clădirii sunt rezervate locurile de parcare pentru personalul clădirii, lipsind locurile de parcare  rezervate pentru persoanele cu dizabilități. Parcare este amenajată pe un teren cu suprafața deteriorată.
	1. A marca prin pavaj tactil (de orientare și de avertizare) traseele de circulație pietonală de la intrarea în clădire (60-80 cm pînă la începerea scărilor) pînă la parcare, precum și de la intrarea în clădire, până la cea mai apropiată trecere de pietoni. 
2. [bookmark: _Hlk52313466]A coborî bordurile până la nivelul terenului a amenaja rampe de acces în locul conexiunii între trotuar și teren (lățimea rampei să fie de cel puțin 1 metru), pentru accesul persoanelor utilizatoare de scaun rulant
3. A rezerva, a marca și a amenaja cel puțin un loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități în apropierea clădirii. Lățimea minimă a unui loc de parcare rezervat trebuie să fie 3,6 metri (inclusiv distanța dintre  mașini – 1 m).

	Primăria Cahul
Administrația instanței judecătorești
	Teren-1,2,3
Trecere pietoni-456
Parcare- 789



	2. Intrarea în clădire

	1. La intrarea în clădire este instalată o scară cu 2   trepte, înălțimea sumară constituind 30 cm. 
2. Rampa este inaccesibilă:  panta  - 24,5%,  fără bare de suport, are o suprafața alunecoasă.
3. Prima și ultima treaptă nu este marcată printr-o bandă contrastantă pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
4. Lățimea ușii este de 90 cm, înălțimea pragului – 1,5 cm, parametrii ușii corespund cerințelor. Sistemul de deschidere a ușii este greu operabil.
5. În fața scării, a rampei și a ușii de intrare nu este instalat pavajul tactil de avertizare.

	1. A reconstrui  rampă de acces la intrare în clădire, respectând următoarele parametri: panta rampei – 8% (la un metru de înălțime a scărilor de asigurat 12 metri de lungime a rampei), instalarea barelor de sprijin pe ambele părți ale rampei pe toată lungime a rampei, înălțimea barelor – 70-90 cm, distanța dintre barele de suport = 0,9 m, suprafața rampei să fie executată din materialele antiderapante, coeficient de adeziune fiind nu mai puțin de 0,4 și nu mai mult de 0,75.
2. A marca prima și ultima treaptă cu banda de culoare contrastantă, pentru accesul și siguranța persoanelor cu dizabilități de vedere
3. A instala pavajul tactil de avertizare în fața scării, a rampei și a ușii de intrare.
	Administrația instanței judecătorești
	Intrarea - 10,11,12
Rampa – 13,14,15

	3. Căile de circulație în interiorul clădirii 












	1. Căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt marcate prin pavaj tactil (de avertizare în fața obstacolelor, de orientare – pe traseele principale)
2. Suprafața pardoselii este executată din materiale parțial alunecoase, ceea ce creează riscul de traumatizare. 
3. Nu sunt aplicate indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și  dizabilități psiho-sociale.
	1. [bookmark: _Hlk52313750]A marca prin pavaj tactil căile de circulație în interiorul clădirii (în fața obstacolelor pavaj de avertizare, pe traseele principale – pavaj de orientare)
2. A aplica pe suprafața pardoselii  benzile antiderapante, coeficient de adeziune fiind nu mai puțin de 0,4 și nu mai mult de 0,75
3. A aplica indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și cu dizabilități psiho-sociale.
	Administrația instanței judecătorești
	16,17,18

	4. Sala de ședințe accesibilă
	1.  Sala de ședințe se află la 1 etaj.
2. Spațiul de circulație accesibil. 
3. Acustică bună.
4. Pardoseala alunecoasă.
	A aplica pe suprafața pardoselii benzile antiderapante
	
	19,12

	5. Mobilier 
	Mobilier accesibil

	
	
	21

	6. Grupul sanitar

	La momentul evaluării grupul sanitar se afla în proces de reparație. 
	CDPD a informat administrația judecătoriei  despre cerințele de accesibilitate față de grupurile sanitare. În special, s-a atras atenția asupra necesității de respectare a următoarelor parametri: lățimea golului de ușă cel puțin 90 cm, instalarea closetului accesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant, amenajarea barelor de suport de pe ambele părți ai closetului, asigurarea spațiului de manevră de cel puțin 1,5 m de la closet până la ușa de intrare în cabina de veceu.
A asigura un contrast vizual bun între suprafața pardoselii, pereților, și echipamentelor.
A marca prin pavaj tactil (de orientare și de avertizare) căile de acces către încăperea sanitară, lavoar și către cabina de veceu.
	Administrația instanței judecătorești
	22,23,24

	7. Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale

	Curtea  de Apel Cahul  a încheiat un contract cu Asociația Surzilor privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul mimico-gestual.
	
	Administrația instanței judecătorești
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	Foto 10 Intrarea în clădire
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