	Judecătoria Chișinău Sediul central,
Strada Nicolae Zelinski 13, Chișinău MD_2038


	Elementul clădirii/terenului
	Problemele identificate
privind asigurarea accesibilității
	Recomandările privind 
asigurarea accesibilității
	Autoritatea responsabilă
	Nr.
foto

	1. Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)
	1. Trotuarul în fața trecerii de pietoni este deteriorat cu multe gropi. La trecerile de pietoni în fața căilor de acces spre sediul judecătoriei nu este aplicat pavaj tactil de avertizare în culoare contrastantă. Pe carosabil este aplicat marcajul trecere de pietoni și este instalat indicator de circulație rutieră trecere de pietoni. Trecerea pietoni este dirijată de semafor care nu este dotat cu sistem de semnalizare sonoră. 




2. Calea de acces spre sediul judecătoriei este acoperită cu asfalt și unelocuri plăci de beton. Drumul este deteriorat cu mai multe gropi și denivelări. De asemenea se regăsesc foarte multe  borduri și  trepte. 
3. Trotuarul din preajma sediului judecătoriei  dinspre str. Decebal, care separă carosabilul de curtea din fața clădirii, are o lățime minimă necesară de 1,5 m , acoperit cu asfalt deteriorat.
4. În preajma clădirii este creată  o parcare  care este inaccesibilă. Aceasta  nu dispune de un loc rezervat pentru parcarea automobilelor persoanelor cu dizabilități. Spațiul aferent din fața clădirii permite  accesul automobilului spre ușa de intrare .


	1. De a repara trotuarul și a aplica la trecerile de pietoni în fața căilor de acces spre sediul judecătoriei pavaj tactil de avertizare în culoare contrastantă 
La trecere de pietoni de a aplica marcaj rutier Zebră. Se recomandă dotarea semaforului de la  intersecția str. Zelinschi cu Decebal cu sistem de semnalizare sonoră.https://www.facebook.com/469100223190217/videos/425376561396568

2. Reparația și reamenajarea  căii de acces spre sediul judecătoriei prin eliminarea tuturor  bordurilor și treptelor existente pentru a asigura accesul persoanelor cu mobilitate redusă spre instanță. Pe treptele existente de a construi rampe  de acces cu un unghi de înclinare de cel mult 8%.  A se vedea pag. 12 din normativul în construcții  NCM C.01.06 2014

3. Repararea trotuarului din preajma sediului judecătoriei . 



4. În preajma sediului judecătoriei este necesar de a crea un loc de parcare rezervat pentru parcarea automobilelor persoanelor cu dizabilități ținându-se cont în special de următoarele cerințe . 
· Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea; 
· Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule 
· Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală.  A s vedea Foto 6. 

	Direcția Generală Transport Căi și Comunicații, 
Î. M Lumteh
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Direcția Generală Transport Căi și Comunicații, 


Administrația instanței


	Calea de acces  Treceri de pietoni 1,2,








Calea de acces Trotuare- 3,4, 















Parcare- 5, 6, 7. 








	2. Intrarea în clădire

	1. La intrarea în clădire este situată o scară în 3 nivele care are 16 trepte. Treptele scării sunt acoperite cu granit  de culoare neagră/ sur. Care este alunecos
Prima și ultima treaptă a scării nu sunt marcate în culoare contrastantă în fața scării pe toată lățimea acesteia  nu este aplicat pavaj tactil de avertizare în culoare contrastantă. Scara nu este dotată cu bară de suport .
2. În partea stângă a scărilor sunt create 2 rampe inaccesibile Prima rampă cu o lungime de 4,9 m   unghiul de înclinare a căreia constituie 20,4%.  Nu pe toată lungimea rampei sunt instalate bare de suport pe ambele părți. 
Pe porțiunea de rampă unde barele sunt amplasate pe ambele părți a rampei distanța dintre barele de suport este de 1,1, m barele  de suport sunt instalate  la o înălțime de 0,7 și 0,95 m. 
Suprafața rampei este acoperită cu pavaj și beton care este antiderapant. 
La următoarea scară care este formată din 3 trepte  de asemenea prima și ultima treaptă nu este marcată în culoare contrastantă, iar în fața scării pe toată lungimea acesteia nu este aplicat pavaj tactil de avertizare. Scara dispune de o rapă cu o înălțime de 45 cm și o lungime de 1 m este din metal acoperită cu mochetă. Rampa dispune de bară de suport din partea dreaptă cu o înălțime de 0,7 și 0,95 m.  Unghiul de înclinare a acesteia constituie 45%.



3. Ușa de la intrare  este dublă, din sticlă, posedă un sistem de deschidere / închidere ușor operabil.  Golul ușii este de cel puțin 90 cm. Ușa are  prag de 7 cm  Imediat după ușă la distanța de 10 cm este o ușă de metal care de asemenea are prag de 5 cm.  Spațiul de manevră din fața ușii este de  cel puțin 1,4 m. În fața ușii  pe toată lățimea acesteia nu este aplicat pavaj tactil de avertizare. Pe sticla ușii nu sunt aplicate elemente privind contrastul vizual .
4. Elemente de orientare. 
Intrarea principală este ușor de localizat. Pe fațada clădiri deasupra ușii este instalat panou informativ într-un format accesibil privind sediul judecătoriei. 
În clădire există 2 intrări : intrarea principală și intrarea pentru escortă și inculpați. 

	1. Marcarea primei și a ultimei trepte în culoare contrastantă, de exemplu  galben.
În fața scării pe ambele părți a acesteia (sus și jos ) este necesară instalarea  pavajului tactil în culoare contrastantă, pentru avertizare . 
Pe suprafața treptelor este necesar de a aplica gresie adezivă sau folie de cauciuc în vederea asigurării ne alunecării persoanelor pe timp de iarnă sau ploaie. 

2. Se recomandă crearea rampelor de acces pentru persoane cu mobilitate redusă unghiul de înclinare a cărora să nu fie mai mare decît 8% astfel  ca  de pe scara cu 13 trepte  să aibă o lungime nu mai mică cecît 12 m la rîndul său rampa ce urmează să fie creată pe ultimul nivel de trepte  să aibă o lungime 5,4 m. Suprafața rampelor trebuie să fie adezivă  iar pe ambele părți a rampelor la o distanță de 90 cm trebuie să fie instalate bare de suport în 2 nivele la o înălțime de 0,7 și 0,9 m. 
A se vedea pag. 12 din normativul în construcții  NCM C.01.06 2014


3. În fața ușii pe toată lățimea acestora de a aplica pavaj tactil de culoare contrastantă cu o lungime de 60 cm .
Se recomandă pe sticla ușii , pe toată lățimea acesteia și la o înălțime de la 1,2-1,6 m  de la sol , aplicarea unei benzi de culoare contrastantă  (de exemplu galben) sau a unor panouri informative într-un format accesibil.
Eliminarea pragurilor de la uși.





	Administrația instanței judecătorești
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	Intrarea 8,   












Rampa 9, 10, 11.























Ușa de la intrare -12

	3. Căile de circulație în interiorul clădirii 
























	1.Căile de circulație în interiorul clădirii, 
  coridoare, holuri au o lățime de cel puțin 2 m. 
Iluminarea în interiorul clădirii este insuficientă. 
Podeau (pardoseala) este netedă din parchet acoperit cu covor sau beton, nu permite alunecarea.
În interiorul clădirii există obstacole cum ar fi uși de sticlă  care separă holurile de coridoare, pe care nu sunt aplicate   elemente privind contrastul vizual .
Pe pereții din interiorul judecătoriei lipsesc indicatoare pictograme în format accesibil  pentru informarea și ghidarea persoanelor cu dizabilități. În interiorul clădirii există contras vizual.



2.Trepte în interiorul clădirii:  În interiorul clădirii 
 în hol există o scară cu  mai multe trepte pentru accesul la etajele superioare,   dotate cu bară de sprijin, Prima și ultima treaptă a scării nu este marcată în culoare contrastantă În fața scării există un turnichet. 
3. Uși interioare  
Există contrast vizual între ușă și perete. În sediul instanței sunt 2 tipuri de uși: Uși duble și uși simple cu o lățime de 90 cm. Ușile au prag de 7 cm. În fașa ușii este suficient spațiu de manevră. Ușile sunt dotate cu sistem de deschidere ușor operabil. Indicatoarele privind numărul sălii de ședință este aplicat ușă . Indicatorul este aplicat într-un format accesibil. 

4.Ascensor . 
   Sediul judecătoriei nu dispune de ascensor. 


	Instalarea corpurilor de iluminat suplimentare  în coridoarele instanței .


Aplicarea în interiorul clădirii a  pictogramelor informative în format accesibil pentru orientarea persoanelor  cu dizabilități 
Aplicarea pe peretele din interior la o înălțime de la 1,2-1,6 m. a pictogramelor informative 

Prima și ultima treaptă a scărilor din interiorul clădirii este necesar de a fi marcată în culori contrastante . Aplicarea pavajului tactil de avertizare în fața scărilor existente pe toată lățimea acestora  (sus și jos


Se recomandă eliminarea pragurilor de la uși. 









	Administrația instanței judecătorești
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	Căile de circulație în interior -13, 14, 15




















Uși interioare 16






Ascensor 0

	4. Sălă de ședință accesibilă
	1.  Instanța dispune, la parter, de sală de ședințe pentru petrecerea ședințelor de judecată cu participarea persoanelor cu dizabilități. 
2. Ușa de intrare în sală are un prag cu o înălțime de 0,7 m .
3. Spațiul din interiorul sălii este suficient pentru circulația fără obstacole.
4. Sala dispune de o acustică bună.
5. Iluminarea sălii de ședință este suficientă. 
6. În interiorul sălilor de ședință există contrast vizual 
	Se recomandă eliminarea pragului ușii de la intrare în sală. 
	Administrația instanței judecătorești

	Sala de ședință 17, 18,19, 20.

	5. Mobilier 
	Mobilierul din interiorul instanței de judecată este accesibil.  
Echipament și instalații ușor de înțeles. 
Spațiu de manevră suficient 

	
	
	

	6. Grupul sanitar

	Fiecare etaj al clădirii dispune de grup sanitar. Instanța de judecată  nu dispune de un grup sanitar accesibil destinat persoanelor cu dizabilități 

Ușa  de intrare în  grupul sanitar are o lățime de 0,75 m   și un prag de 4 cm. În holul grupului sanitar este  suficient spațiu de manevră a scaunului rulant .  La rîndul său cabinele de veceu sunt inaccesibile. Ușile acestora de asemenea au o lățime de 0,7 m iar spațiul din interior nu permite manevra scaunului rulant . Lipsește closetul și bare de suport pentru transferul persoanei cu dizabilități. 

	De a reamenaja grupul sanitar existent la moment într-un grup sanitar accesibil.  
Eliminarea separatorului dintre cele 2 cabine de WC și extinderea  spațiului spre hol pentru crearea grupului sanitar accesibil. 

Dimensiunile minime a camerei de WC 2.0 * 2.2 m. spaţiu liber de circulaţie cu raza de 1,5 m. 

Instalarea ușii la intrarea în grupul sanitar cu o lățime de cel puțin 0,9 m, suprafața căreia trebuie să fie în culoare contrastantă în raport cu peretele.

Amenajarea grupului sanitar în conformitate cu cerințele de mai jos:

Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant frontal, lateral și oblic. 

Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mîner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea.

Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.

Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb  pe negru, albastru sau verde închis).

Pe ambele părți ale lavoarului trebuie să fie instalate bare de suport, la aceeași înălțime la care este lavoarul, înălțimea admisă – partea de jos a lavoarului la 0,65 m iar cea de sus0,75 m;

Dispozitiv sau buton de semnalare - care preîntâmpină/anunță personalul de ajutor/urgențe în camera sanitară din partea persoanei cu dizabilitate trebuie instalat la o înălțime de 0,85 m.

Indicatorul grup sanitar accesibil trebuie marcat pe un panou de culoare contrastantă față de culoarea peretelui holului; ce se instalează la o înălțime de 1,20 m-1,60 m și la o distanță de 5 cm de la tocul ușii. Vezi foto  25.
	Administrația instanței judecătorești
	Grup sanitar  21, 22, 23, 24. 25. 

	7. Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale

	Conform declarației administrației Instanța pentru asigurarea comunicării  cu participanți persoane cu dizabilități de auz în cadrul examinării cauzelor instanța de judecată  are încheiat  contract de prestări servicii  cu Asociația Surzilor  

 Conform declarațiilor administrației șeful 
cancelariei este persoana responsabilă pentru informarea / ghidarea persoanelor cu dizabilități.

Pînă în luna septembrie curent fiecare sediu a judecătoriei Chișinău urmează să primească cîte 160 mii lei pentru construcția unui grup sanitar accesibil. 
	

















	Administrația instanței judecătorești
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	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3907.JPG]Foto 2  Căi de acces 
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	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3910.JPG]Foto 4 Căi de acces
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	[image: ]Foto 7 Model amenajare parcare pentru persoane cu dizabilități 
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	. FFoto 9 Intrarea în clădire Rampa
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	Foto 10 Rampa 
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	Foto 11 Rampa 2 
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	Foto 12 Intrarea în interiorul clădirii 
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	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3918.JPG]Foto 13 Circulația în interiorul clădirii 
	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3917.JPG]Foto 14 Ci rculația în interiorul clădirii 
	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3915.JPG]Foto 15 Circulația în interiorul clădirii













	Foto 16 Uși interioare 
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	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3920.JPG]Foto 17 Sala de ședințe


	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3922.JPG]Foto 18 Sala de ședințe
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	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\Judecătoria Botanica\IMG_3925.JPG]Foto 20 Sala de ședințe 


	Foto 21. Grup sanitar 
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Foto 25 Grup sanitar accesibil 
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