|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Judecătoria Edineț**   **Str. Ștefan cel Mare 1** | | | | |
| **Elementul clădirii/terenului** | **Problemele identificate**  **privind asigurarea accesibilității** | **Recomandările privind**  **asigurarea accesibilității** | **Autoritatea responsabilă** | **Nr.**  **foto** |
| 1. **Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)** | 1. Trotuarul în jurul clădirii este executat din pavaj. La conexiunea unor porțiuni de trotuar sunt instalate borduri, care nu sunt nivelate cu rampe. 2. La trecerile de pietoni bordurile sunt coborâte, însă lipsește pavajul tactil de avertizare. 3. Lipsesc locurile de parcare special rezervate pentru persoanele cu dizabilități. | 1. Coborârea bordurii existente la conexiunea unor porțiuni de trotuar, nivelarea lină a locului de conexiune 2. Instalarea pavajului tactil de avertizare la trecerile de pietoni (60-80 cm până la ieșirea pe carosabil) 3. Amenajarea, în apropierea clădirii, a cel puțin unui loc de parcare rezervată pentru persoanele cu dizabilități, marcarea și semnalizarea corespunzătoare. Lățimea parcării nu trebuie să fie mai mică de 3,6 m. Distanța dintre mașini -nu mai puțin de 1 m | Primăria Edineț  Administrația instanței judecătorești | 2,3,4  2, 3  7,8  6  4,5 |
| 1. **Intrarea în clădire** | 1. La intrarea în clădire sunt 10 trepte cu înălțimea sumară de aproximativ 1,2 metri. Suprafața treptelor este din material tare (teracotă), nealunecos. Prima și ultima treaptă nu este marcată printr-o bandă contrastantă pentru persoanele cu deficiențe de vedere 2. Rampa: unghiul de 13,5 % , cu bare de suport cu lățimea de 90 cm și suprafața alunecoasă. 3. În fața scărilor, a rampei și a ușii de intrare nu este aplicat pavajul tactil de avertizare 4. La intrare este instalată o ușă dublă, lățimea fiecărei uși constituie 80 cm, lățimea normativă minima admisibilă a uneia din uși fiind de 90 cm. La necesitate poate fi deschisă și a doua ușă, însă cu ajutorul unei terțe persoane. Ușa de intrare are un prag de 5 cm. În fața ușii există spațiul de manevră accesibil. | 1. Marcarea primei și ultimei trepte cu benzile contrastante pentru accesul și siguranța persoanelor cu dizabilități de vedere 2. Modificarea rampei existente pentru a asigura unghiul de inclinație normativ de 8%. Pentru a asigura unghiul de inclinație de 8%, lungimea minimă a rampei trebuie să constituie 14,4 metri (unghiul de 8% se asigură conform următoarelor calcule: la 1 metru de înălțime a scărilor se asigură 12 metri de lungime a rampei). În cazul în care nu există spațiul suficient, rampa se amenajează în curbe de 90 grade sau de 180 de grade. 3. Aplicarea pe suprafața rampei a benzilor din cauciuc pentru a preveni alunecarea. Coeficientul normativ de adeziune constituie nu mai puțin de 0,4 și nu mai mare de 0,75. 4. Înstalarea pavajului tactil de avertizare la o distanță de 60-80 cm în fața treptelor, a rampei și a ușii de intrare 5. Coborârea pragurilor de la ușile de intrare pînă la înălțimea de 14 mm (1,4 cm) sau nivelarea lor cu mini-rampe din ambele părți ai pragului, fixate de prag (unghiul mini-rampei să nu depășească 10 %, adică la 5 cm înălțime a pragului – de asigurat 50 cm de lungime a mini-rampei, din fiecare parte a pragului ) 6. Instalarea unei sonerii la ușa de intrare pentru a solicita ajutor la deschiderea ușii și intrarea în clădire | Administrația instanței judecătorești | 1, 9,  10  9  1, 9 |
| 1. **Căile de circulație în interiorul clădirii** | 1. Suprafața pardoselii este executată din material alunecos  2.Iluminare slabă  3.Nu sunt aplicate indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și cu dizabilități psiho-sociale | 1. A aplica pe suprafața pardoselii benzile antiderapante, coeficient de adeziune fiind nu mai puțin de 0,4 și nu mai mult de 0,75  2.A asigura iluminarea mai bună a coridoarelor și încăperilor în interiorul clădirii  3. A aplica indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și cu dizabilități psiho-sociale | Administrația instanței judecătorești | 11, 12, 13 |
| 1. **Sălă de ședință accesibilă** | 1. Sala de ședință se află la 1 etaj. 2. Spațiu de circulație accesibil fără obstacole, acustica bună 3. Pardoseaua alunecoasă | 4A aplica pe suprafața pardoselii benzile antiderapante |  | 14,15, |
| 1. **Mobilier** | Mobilier accesibil cu spațiu de manevră adecvat |  |  | 11, 12 |
| 1. **Grupul sanitar** | * + - 1. Grupul sanitar nu este accesibil pentru persoane cu dizabilități, lățimea ușii de intrare în încăperea sanitară constituie 80 cm, lățimea ușilor de intrare în cabina de veceu constituie 65 cm       2. Spațiul în interiorul cabinei de wc constituie 140 cm lățime pe 115 cm lungime. Respectiv, spațiul de manevră lipsește.       3. Lipsesc barele de sprijin | 1. Lărgirea golului ușii de intrare în încăperea sanitară până la 90 cm  2. Reamenajarea grupului sanitar astfel încât cel puțin o cabina de veceu să fie accesibilă pentru persoane cu dizabilități, cu respectarea următoarelor parametri: lățimea golului de ușă cel puțin 90 cm, amenajarea barelor de suport de pe ambele părți ai closetului, asigurarea spațiului de manevră de cel puțin 1,4 m de la closet până la ușa de intrare în cabina de veceu.  3. Instalarea lavoarului și a altor echipamente (uscător, oglindă) la o înălțime de 80 cm.  4. Marcarea prin pavaj tactil (de orientare și de avertizare) a căilor de acces către încăperea sanitară, lavoar și către cabina de veceu accesibilă | Administrația instanței judecătorești | 16, 17, 18 |
| 1. **Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale** | Judecătoria Edineț nu are încheiat contract cu Asociația Surzilor. Nu a avut necesitate se invită un traducător în limbajul semnelor.  Responsabil pentru ghidarea în interiorul clădirii este persoana de la intrate.  Toate 4 sedii ale Judecătoriei din jurisdicția lor sunt dotate cu rampe de acces. | Se recomandă a încheia un contract cu Asociația Surzilor privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul semnelor, pentru persoanele cu deficiențe de auz. | Administrația instanței judecătorești |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4025.JPG  Poza 1. Clădirea Judecătoriei Edineț | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4040.JPG  Poza 2. Trecerea de pietoni intersecție | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4035.JPG  Poza 3. Trecerea de pietoni ne amenajată. |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4033.JPG  Poza 4 Spațiul folosit pentru parcare | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4036.JPG  Poza 5. Parcarea din spatele Judecătoriei | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4028.JPG  Poza 6. Trotuarul din fața Judecătoriei |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4026.JPG  Poza 7. Rampe de intrarea pe teritoriul Judecătoriei | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4021.JPG  Poza 8. Spațiul din fața clădirii. | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4024.JPG  Poza 9. Scările de la intrare |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4017.JPG  Poza 10. Rampa de acces | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4015.JPG  Poza 11. Intrarea interior | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4014.JPG  Poza 12. Interior |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4003.JPG  Poza 13. Hol | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4006.JPG  Poza 14. Sala de ședințe | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4004.JPG  Poza 15. Sala de ședințe |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4008.JPG  Poza 16. Grupul sanitar | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4009.JPG  Poza 17. Grupul sanitar | F:\poze judecatorii nord\Judecatoria Edinet\IMG_4012.JPG  Poza 18. Grupul sanitar |