|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Judecătoria Drochia**  **Str. 31 august 1989, 8** | | | | | | |
| **Elementul clădirii/terenului** | **Problemele identificate**  **privind asigurarea accesibilității** | | **Recomandările privind**  **asigurarea accesibilității** | | **Autoritatea responsabilă** | **Nr.**  **foto** |
| 1. **Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)** | 1. Trotuarul este executat din asfalt, necesită reparație. Lățimea trotuarului este accesibilă. 2. Bordurile sunt coborâte la trecerile de pietoni, însă lipsește pavajul tactil de avertizare. 3. Porțiunea de teren în fața clădirii Judecătoriei este executat din pavaj. Suprafața este dreaptă, fără denivelări. 4. Lipsește parcarea amenajată. Spațiu pentru parcare există doar în spatele clădirii. Respectiv, nu sunt amenajate locurile rezervate pentru parcarea persoanelor cu dizabilități. 5. Căile de circulație de trecerea de pietoni până la clădire și parcare, precum și de la parcare spre clădire, nu sunt marcate prin pavaj tactil. | | 1. Repararea trotuarului până la Judecătorie. 2. Marcarea prin pavaj tactil (de orientare și de avertizare) traseele de circulație pietonală de la intrarea în clădire (60-80 cm pînă la începerea scărilor) pînă la parcare, precum și de la intrarea în clădire până la trecerea de pietoni 3. Rezervarea, marcarea și a amenajarea a cel puțin unui loc de parcare special pentru persoanele cu dizabilități în apropierea clădirii. Lățimea parcării să nu fie mai mică de 3,6 m. Distanța dintre masini -nu mai puțin de 1 m | | Primăria Drochia  Administrația instanței judecătorești | 2,3,  2,3 |
| 1. **Intrarea în clădire** | 1. La intrarea în clădire sunt 6 trepte cu înălțimea sumară de 72 cm. Rampa de acces lipsește, fiind instalate două șine metalice pe trepte. 2. În fața scărilor și a ușii de intrare nu este instalat pavajul tactil de avertizare. Prima și ultima treaptă nu sunt marcate prin culorile contrastante. 3. Treptele sunt acoperite cu covrolin pentru siguranță 4. La intrare este instalată o ușă dublă, lățimea fiecărei uși constituie 80 cm, lățimea normativă minima admisibilă a uneia din uși fiind de 90 cm. La necesitate poate fi deschisă și a doua ușă, însă cu ajutorul unei terțe persoane. Ușa de intrare are un prag de 5 cm. În fața ușii există spațiul de manevră accesibil. | | 1. Construirea unei rampe accesibile pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant, care să nu depășească unghiul rampei de 8% (unghiul de 8% se asigură conform următoarelor calcule: la 1 metru de înălțime a scărilor se asigură 12 metri de lungime a rampei). Pentru a asigura unghiul de inclinație de 8%, lungimea minimă a rampei trebuie să constituie 8,6 metri. Rampa trebuie să aibă o suprafață continuă, dreaptă și antiderapantă, coeficient de adeziune 0,4-0,75. Pe toată lungime a rampei, pe ambele părți trebuie să fie instalate barele de sprijin, la o distanță de 90 cm, înălțimea barelor 70-90 cm. 2. Înstalarea pavajului tactil la o distanță de 60-80 cm în fața treptelor și a ușii de intrare 3. Marcarea primei și ultimei trepte cu benzile contrastante pentru accesul și siguranța persoanelor cu dizabilități de vedere 4. Coborârea pragurilor de la ușile de intrare pînă la înălțimea de 14 mm (1,4 cm) sau nivelarea lor cu mini-rampe din ambele părți ai pragului, fixate de prag (unghiul mini-rampei să nu depășească 10 %, adică la 5 cm înălțime a pragului – de asigurat 50 cm de lungime a mini-rampei, din fiecare parte a pragului ) 5. Instalarea unei sonerii la ușa de intrare pentru a solicita ajutor la deschiderea ușii și intrarea în clădire (în special pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant) | | Administrația instanței judecătorești | 1, 9,  5,6  1, 4  1. |
| 1. **Căile de circulație în interiorul clădirii** | 1. Căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt marcate prin pavaj tactil (de avertizare- în fața obstacolelor, de orientare – pe traseele principale) 2. Suprafața pardoselii este executată din materiale lunecoase, ceea ce creează riscul de traumatizare 3. Clădirea este slab iluminată 4. Nu sunt aplicate indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și cu dizabilități psiho-sociale | | * + - 1. A marca prin pavaj tactil căile de circulație în interiorul clădirii (în fața obstacolelor- pavaj de avertizare, pe traseele principale – pavaj de orientare)       2. A asigura iluminarea mai bună a coridoarelor și încăperilor în interiorul clădirii       3. A aplica indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și cu dizabilități psiho-sociale | | Administrația instanței judecătorești | 6,  12, 13 |
| 1. **Sălă de ședință accesibilă** | 1. Sala de ședință se află la 1 etaj. 2. Ușa la intrarea în sala de ședințe este de 71 cm cu pragul de 5 cm. 3. Spatiu de circulație accesibil fără obstacole, acustică bună | | 1. A lărgi lățimea golului ușii până la 90 cm.  2. A coborî pragul de la ușă pînă la înălțimea de 14 mm (1,4 cm) sau lui cu mini-rampe din ambele părți ai pragului, fixate de prag (unghiul mini-rampei să nu depășească 10 %, adică la 5 cm înălțime a pragului – de asigurat 50 cm de lungime a mini-rampei, din fiecare parte a pragului) | |  | 11,12, 13 |
| 1. **Mobilier** | Mobilier accesibil cu spațiu de manevră adecvat | |  | |  | 7, 8, 11, 12, 13 |
| 1. **Grupul sanitar** | * + - 1. Grupul sanitar nu este acccesibil pentru persoanele cu dizabilități, lățimea usilor de 70 cm, și cele două de la grupul sanitar de 85 cm.       2. Sunt instlate barele de suport.       3. Căile de acces către încăperea sanitară, lavoar și către cabina de veceu nu sunt marcate prin pavajul tactil (de orientare și de avertizare) | | 1. A lărgi lățimea golului fiecărei uși până la 90 cm.  2. A marca prin pavaj tactil (de orientare și de avertizare) căile de acces către încăperea sanitară, lavoar și către vasul de veceu | | Administrația instanței judecătorești | 16, 17, 18 |
| 1. **Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale** | Judecătoria nu au avut cazuri în care să solicite un traducător în limbajul semnelor.  Responsabil pentru ghidarea în interiorul clădirii este persoana din paza de la intrate. | | Se recomandă a încheia un contract cu Asociația Surzilor privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul semnelor. | | Administrația instanței judecătorești |  |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4043.JPG  Poza 1. Intrarea în Judecătorie | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4063.JPG  Poza 2. Trotuarul până la judecătorie | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4061.JPG  Poza 3. Trotuarul | | |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4060.JPG  Poza 4. Ușa de la intrare în clădire | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4059.JPG  Poza 5. Ușile de la intrare | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4058.JPG  Poza 6. Intrarea din interior | | |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4050.JPG  Poza 7. Holul de la intrare | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4052.JPG  Poza 8. Holul de la intrare | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4056.JPG  Poza 9. Holul spre sala de ședințe | | |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4057.JPG  Poza 10. Cancelaria | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4049.JPG  Poza 11. Sala de ședințe | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4046.JPG  Poza 12. Sala de ședințe | | |
| F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4048.JPG  Poza 13. Sala de ședințe | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4045.JPG  Poza 14. Grupul sanitar | | F:\poze judecatorii nord\Judecatori Drochia\IMG_4044.JPG  Poza 15. Grupul sanitar | | |