	Judecătoria Chișinău Sediul Ciocana ,
Strada Mihail Sadoveanu 24/1, mun  Chișinău  MD -2044

	Elementul clădirii/terenului
	Problemele identificate
privind asigurarea accesibilității
	Recomandările privind 
asigurarea accesibilității
	Autoritatea responsabilă
	Nr.
foto

	1. Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)
	1. La trecerile de pietoni în fața căilor de acces spre sediul judecătoriei nu este aplicat pavaj tactil de avertizare în culoare contrastantă. Pe carosabil lipsește marcajul trecere de pietoni există dor indicator de circulație rutieră trecere de pietoni.
2. Calea de acces spre sediul judecătoriei este acoperită cu asfalt și unelocuri plăci de beton deteriorate În calea de acces spre sediul judecătoriei sunt foarte multe  borduri și denivelări. 
Bordurile au o înălțime de 16 cm.
3. Trotuarul din preajma sediului judecătoriei  care separă carosabilul de curtea din fața clădirii, are o lățime de 1.m , acoperit cu pavaj într-o stare bună.
4. De la intrare în curte spre ușa centrală în sediul judecătoriei este instalată o rampă unghiul de înclinare a căreia este de 30% Pe ambele părți a rampei sunt instalate bare de suport. . Doar pe o singură parte a rampei bara de suport este instalată în 2 nivele la 70 și 90 cm.  Suprafața rampei este acoperită ci pavaj. 







5. De asemenea la intrarea în curte este o scară care are 5 trepte,  înălțimea  căreia este de 75 cm. Prima și ultima treaptă a scării nu este marcată în culoare contrastantă. La intrare în curte în fața scărilor nu este aplicat pavaj tactil de avertizare.



6. În preajma curții este creată o parcare, aceasta nu are rezervat loc pentru parcarea automobilelor persoanelor cu dizabilități .
Parcarea existentă nu este accesibilă, De la această parcare spre rampa din curtea judecătoriei nu exisă o cale accesibilă. 








 
	1.  De a aplica la trecerile de pietoni în fața căilor de acces spre sediul judecătoriei pavaj tactil de avertizare în culoare contrastantă 
La trecere de pietoni de a aplica marcaj rutier Zebră.

2. Pe calea de acces spre sediul judecătoriei de a elimina toate denivelările și bordurile pentru a asigura accesul persoanelor cu mobilitate redusă spre instanță. 




4. Rampa de acces spre ușa de intrare în sediul judecătoriei  este necesar să fie reconstruită în conformitate cu normativul în construcție   NCM C.01.06 2014 A se vedea pag. 12 .  
      Astfel ca aceasta să aibă un unghi de înclinare de cel puțin 8 % astfel la înălțimea existentă la moment a scărilor de 0,75 m rampa trebuie să fie de 9 m. Este necesar  de a instala bare de suport pe ambele părți a rampei la o distanță una față de alta de 90 cm. Barele de suport trebuie să fie în 2 nivele la 70 și 90 cm. Rampa trebuie să aibă o suprafață antiderapantă.  

5. Prima și ultima scară la intrarea în curte este necesar să fie marcată în culori contrastante În șața scării pe ambele părți a acesteia sus și jos este necesar de a aplica pavaj tactil de avertizare pe toată lățimea acesteia și cu o lungime de 60 cm. 

6. În preajma sediului judecătoriei este necesar de a crea un loc de parcare rezervat pentru parcarea automobilelor persoanelor cu dizabilități ținându-se cont în special de următoarele cerințe . 
· Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea; 
· Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule 
· Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală.  A s vedea Foto 10. 
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Direcția Generală transport  Căi și Comunicații, 
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Administrația instanței judecătorești
	Treceri de oietoni-1, 2. 



Calea de acces spre judecătorie -3, 4





Intrarea în curtea judecătoriei -5

Rampa -6









Scările la intrarea în curtea judecătoriei -7


Parcare- 8,9.


Model amenajare parcare pentru persoane cu dizabilități 10.

	2. Intrarea în clădire

	1. Pe fațada clădirii este instalat panoul informativ cu privire la sediul judecătoriei. 
De asemenea pe pilonii din ambele părți a ușii sunt instalate panouri  informative privind sediul judecătoriei.
2.  Ușa este la nivelul solului. În fața ei nu sunt careva praguri și există suficient spațiu de manevră
În fața ușii pe toată lățimea acesteia lipsește pavaj tactil de avertizare în culoare contrastantă. Pragul ușii este de 5 cm.  Ușa este dublă din termopan ce permite accesul persoanelor cu dizabilități în scaun rulant. 
Pe suprafața  de sticlă a ușii nu este  aplicată bandă în culoare contrastantă.  Ușa are sistem de deschidere parțial ușor operabil. 
 La intrare după ușa principală există un hol cu suficient spațiu de manevră Imediat după acesta există al 2 rînd de uși care este din sticlă . Aceasta sunt duble și au un prag de 5 cm.  Pe suprafața de sticlă a ușii  nu este  aplicată bandă în culoare contrastantă.  În fața ușii pe toată lățimea acesteia nu este aplicat pavaj tactil de avertizare. Imediat după al 2 rînd de uși este instalat un turnichet. Care nu permite accesul în interiorul clădirii a persoanelor cu dizabilități în scaun rulant. 

	







 În fața ușii pe toată lățimea acestora de a aplica pavaj tactil de culoare contrastantă cu o lungime de 60 cm .
Se recomandă pe suprafața de sticla a ușilor , pe toată lățimea acestora și la o înălțime de la 1,2-1,6 m  de la sol , aplicarea unei benzi de culoare contrastantă  sau a unor panouri informative într-un format accesibil.

Eliminarea pragurilor existente de la ambele uși. 
Eliminarea turnichetei.


	Administrația instanței judecătorești






Administrația instanței judecătorești















	Intrarea în sediu 11. 





Ușa 12.



















	3. Căile de circulație în interiorul clădirii 
























	1.Holurile și coridoarele din interiorul clădirii nu sunt suficient iluminate .
Lățimea coridoarelor este 1,5 m. 
Suprafața pardoselii este lunecoasă. 
În interiorul clădirii parțial este asigurat contrastul vizual între uși și perete.  
În interiorul clădirii există piloni, între aceștia și spațiul aferent (pardosea, perete) nu este asigurat contrastul vizual. 
Pe pereții din interiorul judecătoriei lipsesc indicatoare pictograme în format accesibil  pentru informarea și ghidarea persoanelor cu dizabilități





2.Trepte.
Pentru a accede la etajul 2 al clădirii este o scară cu mai multe trepte. Prima și ultima treaptă a acestei scări nu este marcată în culori contrastante . În fața scării pe toată lățimea acesteia  nu este aplicat pavaj tactil de avertizare. 
Cancelaria instanței se află în subsol. Pentru a coborî  este o scară cu  mai multe  trepte . În fața scării nu este aplicat pavaj tactil de avertizare . prima și ultima treaptă a acesteia nu este marcată în culoare contrastantă. 
 

3. Nu pe toate ușile sunt aplicate panouri informative în format accesibil. 
    Lățimea ușilor este de 80 cm având  un prag de 5 cm. În fața ușilor există suficient spațiu de manevră. Ușile nu dispun de un sistem de deschidere  ușor operabil. 
 





4. Instanța de judecată nu dispune de un ascensor.  


	Instalarea corpurilor de iluminat suplimentare .
Asigurarea contrastului vizual între pereți și pardoseală, spre exemplu vopsirea pereților în culoare albă.  
Asigurarea contrasului vizual între piloni și spațiul aferent. 
Aplicarea în interiorul clădirii a  pictogramelor informative în format accesibil pentru orientarea persoanelor  cu dizabilități. 
Aplicarea pe peretele din interior la o înălțime de la 1,2-1,6 m. a indicatoarellor , pictogramelor informative  pentru informarea și ghidarea persoanelor cu dizabilități


Marcarea  primei și ultimei trepte a scărilor existente din interiorul clădirii în culori contrastante .

 Aplicarea pavajului tactil de avertizare în fața scărilor existente pe toată lățimea acestora  (sus și jos)





Se recomandă plasarea indicatoarelor privind numărul sălilor de ședință și a altor indicatoare informative pe suprafața ușilor la o înălțime de 1,2-1,6 m  de la pardoseală. 
 Înlăturarea pragurilor de la fiecare ușă. Se recomandă lățimea ușilor să fie de 90 cm .  Ușile trebuie să fie asigurate cu un sistem de deschidere ușor operabil..  






	Administrația instanței judecătorești
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	Căile de circulație în interior -13, 14 









Trepte- 15, 16













Uși interioare -17,18









	4. Sălă de ședință accesibilă
	1.  Instanța  de judecată nu dispune de sală de ședințe accesibilă pentru petrecerea ședințelor de judecată cu participarea persoanelor cu dizabilități 
2. În interiorul sălilor de ședință de la primul etaj nu există spațiu suficient  pentru manevra scaunului rulant 
3. Sala dispune de o acustică bună
4. Iluminarea sălii de ședință este suficientă. 
5. Podeaua sălii de ședință este din parchet. 
	Crearea la primul etaj a unei săli de ședințe accesibilă pentru asigurarea participării efective în cadrul ședințelor de judecată a persoanelor cu dizabilități care presupune : 
· Ușa trebuie să  cu o lățime de 90 cm și fără prag.
· Calea de acces în interiorul săli trebuie să fie de cel puțin 1m. 
· Sala trebuie să dispună de un spațiu suficient de  manevră a scaunului rulant de  1, 4 m. 
· Podeaua trebuie să aibă o suprafață antiderapantă. 
· Sala trebuie să dispună de un mobilier accesibil pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant. 
	Administrația instanței judecătorești

	Sala de ședință 19, 20, 21, 22, 23 

	5. Mobilier 
	Mobilierul din interiorul sălilor de ședință nu este accesibil pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant. 

	Asigurarea unei săli de ședință accesibilă. 
	Administrația instanței judecătorești
	

	6. Grupul sanitar

	Fiecare etaj al clădirii dispune de grup sanitar.  Instanța de judecată nu dispune de un grup sanitar accesibil.
Ușa de la antreu  în grupul sanitar are o lățime de 85 cm . Ușile  de la cabinele  WC au o lățime de 60 cm. Pragul ușilor este de 5 cm.
În fața ușii cabinei de WC este suficient spațiu de manevră. 

Ușile au sistem  de deschidere parțial ușor operabil. 
Lipsește un contrast vizual adecvat dintre uși și pereții grupului sanitar.
În fața ușii nu este aplicat pavaj tactil de avertizare .  
În interiorul cabinei de WC nu există spațiu suficient de manevră.
Barele de suport din ambele părți a closetului  pentru transferul din  scaun rulant lipsesc.
Nu există echipament disponibil  situat la înălțime adecvată , lavoar, uscător , oglindă, etc)



	Se recomandă amenajarea unui grup sanitar accesibil  conform următoarelor cerințe. 
· Eliminarea pereților interiori din  WC și extinderea  spațiului  pentru crearea grupului sanitar accesibil. Dimensiunile minime a camerei de WC 2.0 * 2.2 m. spaţiu liber de circulaţie cu raza de 1,5 m. 
· Instalarea ușii la intrarea în grupul sanitar cu o lățime de cel puțin 0,9 m, suprafața căreia trebuie să fie în culoare contrastantă în raport cu peretele. 
Amenajarea grupului sanitar în conformitate cu foto 28
· Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant frontal, lateral și oblic. 
· Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mâner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea. 
· Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.
· Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb  pe negru, albastru sau verde închis).
	Administrația instanței judecătorești
	Grup sanitar 24, 25, 26, 27, 28

	7. Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale

	Pentru asigurarea comunicării  cu participanți persoane cu dizabilități de auz în cadrul examinării cauzelor instanța de judecată  nu are încheiat  contract de prestări servicii  cu Asociația Surzilor  sau cu un interpret  autorizat în limbajul semnelor . Conform declarațiilor administrației  la solicitarea persoanei cu dizabilitate de auz instanța solicită din partea Judecătoriei Chișinău sediul Centru asigurarea interpretului în limbajul semnelor. Care la rândul său contractează interpretul în limbajul semnelor,  pentru fiecare caz aparte 

Reprezentantul intervievat al instanței nu cunoaște careva probleme întimpinate de către instanță în procesul de asigurare  cu servicii  de interpretate în limbajul semnelor .
Conform reprezentantului intervievat din partea instanței instanța nu are  angajată o persoană  responsabilă pentru informarea / ghidarea  persoanelor cu dizabilități / sau în etate , privind agenda instanței , locul și ora examinării cauzelor  la care participă persoanele menționate . La solicitarea persoanelor interesate   serviciul de pază  solicită de la judecător sau grefier să  se apropie pentru a comunica cu beneficiarul.

Pentru anul 2020 nu au fost  bugetate mijloace financiare în vederea accesibilizării sediului instanței deși judecătoria Chișinău a  solicitat  în acest scop de la CSM și Ministerul Justiției alocarea mijloacelor financiare necesare.  Însă această cerere a fost respinsă. 
	Se recomandă a încheia un contract  direct cu Asociația Surzilor sau un interpret autorizat, privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul semnelor pentru cazurile examinate de către judecătoria Chișinău sediul Ciocana  la care participă persoane cu dizabilitate de auz. 























Bugetarea mijloacelor financiare  pentru anul 2021 în vederea accesibilizării sediului instanței.  

	Administrația instanței judecătorești
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	Foto 2   Trecere de pietoni

[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4098.JPG]

	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4101.JPG]Foto 3 Calea de acces



	Foto 4 Calea de acces 
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	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4132.JPG]Foto 5  Intrarea în curtea judecătoriei 
	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4134.JPG]Foto 6 Rampa





	
	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4133.JPG]Foto 7 Scările de la intrare 
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	[image: ]Foto 10. Model amenajare parcare pentru persoane cu dizabilități





	Foto 11. Intrarea în sediu 
[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4168.JPG]


	Foto 12. Ușa de la intrare  
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	Foto 13. Circulația în interiorul clădirii [image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4153.JPG]
	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4150.JPG]Foto 14. Circulația în interiorul clădirii 
	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4149.JPG]Foto 15. Trepte la et. 2












	Foto 16 Trepte subsol
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	Foto 19. Sala de ședințe 
[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4135.JPG]
	Foto 20. Sala de ședințe 
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	[image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4138.JPG]Foto 21. Sala de ședințe






	Foto 22. Sala de ședințe  [image: J:\Новый том\Documente\2020\proiect Milenium\Rapoarete Lena\JUD CIOCANA\IMG_4139.JPG]
	Foto 23. Sala de ședințe  
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Foto 28 Grup sanitar accesibil.[image: ]
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