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	Elementul clădirii/terenului
	Problemele identificate
privind asigurarea accesibilității
	Recomandările privind
asigurarea accesibilității
	Autoritatea responsabilă
	Nr.
foto

	1. Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)
	1. La trecerea de pietoni în apropierea judecătoriei nu sunt coborâte bordurile  (înălțimea lor fiind de 20 cm).
1.  Lipsește pavajul tactil de avertizare la trecerile de pietoni.
1. Există o parcare în preajma clădirii, însă lipsesc locurile rezervate pentru parcarea persoanelor  cu dizabilități. 

	1. Coborârea bordurilor la trecerea de pietoni. Instalarea rampelor de acces, panta rampei fiind nu mai mult de 10 %. Rampa nu trebuie să iasă pe partea carosabilă.
2. Instalarea pavajului tactil de avertizare la trecerile de pietoni (60-80 cm până la ieșirea pe carosabil)
3. Amenajarea și rezervarea, în apropierea clădirii, a cel puțin două locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, marcarea și semnalizarea lor corespunzătoare. Lățimea unui loc de parcare rezervat nu trebuie să fie mai mică de 3,6 m. Distanța dintre vehicole -nu mai puțin de 1 m
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	1. Intrarea în clădire

	1. La intrarea în clădire sunt 7 trepte cu înălțimea sumară de aproximativ 1,05 m. Suprafața treptelor este din material tare (faianță) alunecos.
1. Prima și ultima treaptă nu sunt marcate prin benzile contrastante. Treptele sunt acoperite cu covrolin, lipsește contrastul vizual al treptelor. 
1. Rampa are  unghiul de inclinație de 8 % , cu  barele de suport instalate din ambele părți. Suprafața rampei este alunecoasă și prezintă riscul de traumatizare.
1. În fața rampei, scărilor și a ușii de intrare nu este aplicat pavajul tactil.
1. La intrare sunt instalate  o ușă dublă, lățimea uneia din uși fiind de 80 cm. La necesitate poate fi deschisă și a doua parte a ușii. Ușa de la intrare are un prag de 5 cm.
1. Sistemul de deschidere a ușii este ușor operabil. Ușa este din sticlă fără benzi contrastante.
	1. Instalarea pavajului tactil în fața rampei, a scărilor și a ușii de intrare, pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități de vedere. 
2. Marcarea primei și ultimei trepte cu benzile contrastante.
3. Aplicarea pe suprafața rampei a benzilor antiderapante. Coeficientul de  adeziune – 0,4 – 0,75.
4. Coborârea pragurilor ușilor de intrare pînă la înălțimea de 14 mm(1,4 cm) sau a nivelarea lor cu mini-rampe, fixate de prag;
5. Aplicarea pe ușa de intrare, la nivelul ochilor, a  abțibildurilor contrastante, sub forma de benzi sau buline.
	Administrația instanței judecătorești
	5, 6, 
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	1. Căile de circulație în interiorul clădirii 


	1. La intrare și ieșire sunt instalate turnichete. 
2. Suprafața pardoselii este executată din material alunecos 
3.Iluminare slabă
4.Sunt aplicate indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor.
5. Căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt marcate prin pavaj tactil

	1.Înlăturarea turnichetelor de la intrare
2. A aplica pe suprafața pardoselii benzile antiderapante, coeficient de adeziune fiind nu mai puțin de 0,4 și nu mai mult de 0,75
3. Instalarea corpurilor de iluminat suplimentare sau mărirea intensității iluminării existente 
4. A marca prin pavaj tactil căile de circulație în interiorul clădirii (în fața obstacolelor- pavaj de avertizare, pe traseele principale – pavaj de orientare)

	Administrația instanței judecătorești
	10, 11, 12, 13

	1. Sală de ședință accesibilă
	1.Sala de ședință se află la al doilea etaj, accesul fiind asigurat prin ascensor. Ascensorul corespunde cerințelor de accesibilitate.
2.Spatiu de circulație accesibil fără obstacole.
3.Acustică bună
4.Pardoseala alunecoasă
	Aplicarea pe suprafața pardoselii a benzilor antiderapante
	
	14, 15, 16, 17

	1. Mobilier 
	Mobilier accesibil cu spațiu de manevră adecvat
	
	
	12, 13, 15, 16, 

	1. Ascensor 
	Dispune de ascensor performant conform cerințelor de accesibilitate
	
	
	17, 18

	1. Grupul sanitar

	Grupul  sanitar nu este accesibil pentru persoane cu dizabilități, deoarece în  interior nu are spațiul de manevră minim necesar de  140 cm pentru scaunul cu rotile. Nu este aplicat pavajul tactil de avertizare și de orientare.
	 1. În locul a 2 cabine de toaletă inaccesibile, se recomandă de a amenaja o cabină universală, accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, cu respectarea următoarelor parametri: lățimea golului de ușă cel puțin 90 cm, instalarea closetului accesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant, amenajarea barelor de suport de pe ambele părți ai closetului, asigurarea spațiului de manevră de cel puțin 1,5 m de la closet până la ușa de intrare în cabina de veceu.
2. Asigurarea unui contrast vizual bun între suprafața pardoselii, pereților, și echipamentelor.
3. Marcarea prin pavaj tactil (de orientare și de avertizare) a căilor de acces către încăperea sanitară, lavoar și către cabina de toaletă accesibilă

	Administrația instanței judecătorești
	19, 20, 21

	1. Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale

	Judecătoria  Ungheni  nu are încheiat un contract cu Asociația Surzilor privind prestarea serviciilor de interpretare  autorizată în limbajul mimico-gestual
Responsabil pentru ghidarea în interiorul clădirii este persoana de la intrare.
	Se recomandă a încheia un contract cu Asociația Surzilor privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul mimico-gestual.
	Administrația instanței judecătorești
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Poza 1. Trotuarul 
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Poza 2. Trecerea de pietoni
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Poza 3. Parcarea 
	
[image: C:\Users\HP CQ56\Desktop\poze judecatorii nord\Judecătoria UNgheni\IMG_4465.JPG]
Poza 4. Spațiul din fața Judecătoriei
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Poza 5. Scările de la intrare 
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Poza 6. Scarile cu balustradă
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Poza 7. Rampa de acces 
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Poza 8. Rampa de acces
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Poza 9. Intrarea în clădire
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Poza 10. Intrarea 
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Poza 11. Accesul în clădire
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Poza 12. Holul de la etajul 2

	[image: C:\Users\HP CQ56\Desktop\poze judecatorii nord\Judecătoria UNgheni\IMG_4453.JPG]
Poza 13. Cancelaria 
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Poza 14. Sala de ședințe
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Poza 15. Sala de ședințe
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Poza 16. Sala de ședințe
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Poza 17. Sala de ședințe și ascensor
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Poza 18. Ascensorul 
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Poza 19. Grupul sanitar 
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Poza 20. Grupul  sanitar 

	[image: C:\Users\HP CQ56\Desktop\poze judecatorii nord\Judecătoria UNgheni\IMG_4433.JPG]
Poza 21. Grupul sanitar
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